**光固化机技术参数和配置清单**

光固化机技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 机体 | 　可移动式 |
| 尺寸： | 直径23\*200mm |
| 重量： | 160g |
| 电源电压： | 100-250VAC，50-60Hz  |
| 底座 | 12VDC持续充电 |
|  | 配备光强测定功能 |
| 工作模式 | 三种模式：快速模式、脉冲模式、渐进模式 |
| 类型： | 锂离子电池 |
| 电容： | 2000mAh |
| 波长： | 420-480nm |
| 光强（直径7.5mm光导棒）： | 1250mW/cm2 |

★保修期≥3年。

光固化机配置清单：

1、 手柄，配有防护盖，内置发光二极管；

2、充电基座，内置测光计；

3、 电源适配器；

4、 锂离子电池；

5、 多纤维光导棒，45° 弯曲，Ø7.5mm，可消毒；

6、 遮光罩；

7、使用手册和其它文件。