**技术参数要求**

一、条码打印机：

1、打印方式:热敏/热转印；

2、分辨率:203dpi；

3、打印速度：4英寸102毫米/秒；

4、打印宽带:4.09英寸/104毫米；

5、支持语言：ZPL、EPL；

6、内存:8MB；

7、通讯接口:串口、USB接口、并口；

★8、保修期≥3年。

二、扫码枪：

1.设备类型：条码扫描器；

2.扫描方式：影像式；

3.分辨率：838×640；

4.扫描角度：高密度水平41.4°，垂直32.2°， 标准范围水平42.4°，垂直33°， 长距离ER 水平31.6°，垂直24.4°， 倾角45°，斜角65°；

5.接口：USB，键盘口，RS-232，IBM RS485；

6.识读码制：识读一维条码，堆叠，二维条码，邮政码，OCR码；

★7、保修期≥3年。